Программа FLASH предназначена для обновления прошивки кодера.

Для правильной работы программы необходимо наличие в каталоге программы файлов:
RDS_DLL.dll - библиотека функций;
YES_RDS.ini - файл инициализации

Перед прошивкой необходимо перевести кодер в режим программирования. Для этого необходимо, 
удерживая кнопку PRG (возле зеленого светодиода), нажать и отпустить кнопку RST (возле 
красного светодиода). При этом должен загореться красный светодиод, что будет свидетельствовать
о переходе контроллера в режим программирования.

Запустить программу "FLASH.exe". Выбрать при помощи кнопки "Обзор" файл прошивки, и нажать на 
кнопку "Запись".

В процессе записи должен мигать зеленый и гореть красный светодиод.

Если в процессе записи возникает сообщение "Ошибка программирования [7]"/"нет готовности кодера"/,
то необходимо запись повторить, зажав повторно "Запись" /иногда до 10..15 раз. Это связано с 
выполняемыми в момент записи программами на РС, запущенными службами, пакетной передачей данный
через USB и т.д./.