Программа DEF предназначена для записи в кодер начальных значений (используемых при 
включении и при работе в автономном режиме).

Для правильной работы программы необходимо наличие в каталоге программы файлов:
RDS_DLL.dll - библиотека функций;
YES_RDS.ini - файл инициализации

Команды:
СКОРВЫВ(n) - скорость смены символов бег.строки (не путать со скоростью смены строк)
	в условных единицах*, где n может принимать значения от 1 до 60;
ЧИССИМВ(n) - количество меняемых символов при сдвиге строки, где n может принимать 
	значения от 0 до 8. 
	При этом:
	 - n=0, кодер переходит в режим вывода строк из текстового файла "пословно"*****;
	 - n=6, кодер выводит пословно строку, записанную "по умолчанию". При этом для правильной 
	   работы важно, чтобы число символов в стоке было кратным 8 /16,24,32 .... 64/ 
PI(nnnn) - значение PI, где nnnn - шестнадцатиричное число; 
ЗАПСТР() - запоминание текущей** (выводимой в настоящее время) строки, как строки по
	умолчанию.
СИСТВРЕМ() - запись текущей даты и времени в контроллер***.
AF(cf,af1,af2,af3) - запись частоты вещания и альтернативных частот в контроллер. 
	cf,af1..af3 могут принимать значения от 876 до 1079 (что соответствует 
	87,6МГц и 107,9МГц);
TP(n) - n - 0 или 1 (описание на стр.40 стандарта RDS****);
TA(n) - n - 0 или 1 (описание на стр.40 стандарта RDS);
MS(n) - n - 0 или 1 (описание на стр.40 стандарта RDS);
D3(n) - n - 0 или 1 (описание на стр.41 стандарта RDS);
D2(n) - n - 0 или 1 (описание на стр.41 стандарта RDS);
D1(n) - n - 0 или 1 (описание на стр.41 стандарта RDS);
D0(n) - n - 0 или 1 (описание значения на стр.41 стандарта RDS);
PTY(n) - n - от 0 до 15 (описание на стр.77 стандарта RDS).


......
* - одна условная единица примерно равна одной секунде;
** - текущая строка вводится при помощи программы COMM.exe;
*** - при смене батареи питания, для инициализации часов, команду выполнять обязательно.
**** - документ EN 50067:1998 
***** - если выводимая строка содержит более 8-ми символов, то "лишние" отсекаются и не 
	выводятся. Выводятся только первые 8 символов каждой строки.